[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.25
nan= 
pe=0
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO
afn=64-100 LESZNO  UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3
nb=ROZBUDOWA ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ W M. LESZCZYCA UL. WĄSKA  ZGODNIE Z WTS 13/III/2017
ab=LESZCZYCA UL. WĄSKA   DZ. NR EWID. 2, 10, 46, 47
ni=OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.
ai=62-800 KALISZ  UL. WROCŁAWSKA 71A
nw= 
aw= 
br=ELEKTRYCZNA
nk=mgr inż. Jerzy Woźniak
dt= 
cpv=45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
pcn= 

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Projektowane zagospodarowanie terenu. Linie oświetleniowe.131013100909Projektowana linia oświetleniowa wykonana zostanie jako kablowa. Zasilanie wyprowadzone zostanie z linii napowietrznej, ze słupa stojącego w działce drogowej nr 47 w pobliżu skrzyżowania ulic Długiej, Wrzesińskiej i Wąskiej. W tym celu, na wspomnianym słupie, wykonać odejście kablem typu YAKXS4x25mm2 z wydzielonej napowietrznej linii oświetleniowej  zasilanej ze stacji nr 43746.  Kabel po słupie do wysokości 3,0m od gruntu prowadzić w rurze osłonowej typu SV50, powyżej na uchwytach odstępowych.  Dodatkowo, na słupie zabudować ochronnik przepięciowy GXO-0,66/5. Ochronnik połączyć z nowo projektowanym uziomem prętowym odcinkiem bednarki FE/ZN25x4mm, wymagana wartość uziemienia R<5,0om.  Bednarkę do słupa mocować za pomocą uchwytów odstępowych. W gruncie, kabel układać w rowie kablowym o wymiarach 0,4x0,8m na głębokości 0,7m. Wykopy prowadzić mechanicznie koparką  o szerokości łyżki 40,0cm. Prace ziemne poprzedzić przekopami próbnymi w miejscach narażonych na możliwość uszkodzenia uzbrojenia istniejącego. W miejscach szczególnego zagęszczenia instalacji podziemnych, wykopy wykonać ręcznie.  Kabel w wykopie układać na 10 cm podsypce z piasku, a po ułożeniu przysypać go kolejną 10cm warstwą piasku. Resztę wykopu uzupełniać warstwami ziemią rodzimą zagęszczając ją mechanicznie z zachowaniem wskaźników zagęszczenia gruntu.  Na wysokości 25cm od osi kabla układać folię kablową koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a także przy podejściach do słupów zakładać oznaczniki na których zaznaczyć: „Oświetlenie, typ kabla, nr stacji zasilającej, trasa kabla (początek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Trasy kabli oznaczać zgodnie z normą N SEP-E-004. 131009Na rysunkach podano długości kabli między złączami słupowymi. 1310131009Jako słupy oświetleniowe zastosować słupy stalowe ocynkowane, jednoelementowe, wkopywane, o przekroju kołowym zbieżnym (stożkowym), o średnicy wierzchołka 60mm, przeznaczone do wkopania, osłonięte od otworu kablowego do dolnej krawędzi drzwiczek rurą termokurczliwą z klejem, o wysokości montażu oprawy – 8,0m, z dwoma otworami do wprowadzenia kabli, z wnęka słupową o wymiarach minimalnych 80x400mm, znajdującą się na wysokości od 500-600mm od gruntu, z pokrywą wnęki słupowej licującą ze słupem (tworzącą jednolitą powierzchnię), słupy typu CN8/3/60/W prod. Elmonter. 13101310131009W słupach, we wnękach słupowych zabudować złącza kablowe oświetleniowe skręcane typu IZK wyposażone we wkładki topikowe typu D01gL o wartości 2A dla zabezpieczenia opraw. Od złącz do opraw prowadzić przewód YDY 2x2,5mm2 450/750V.131009Zastosować ochronę przeciwporażeniową dodatkową. Wykonać uziemienie żyły PEN kabla zasilającego w słupiach I/8 i I/14. Zastosować uziom szpilkowy z pręta 3/4'', długości dostosowanej do wymaganej rezystancji która winna wynieść R<5,0om.  W każdym ze słupów wykonać zerowanie poprzez połączenie ich odcinkiem przewodu typu  LgY16mm2 z żyłą PEN kabla zasilającego. 13100909Jako oprawy oświetleniowe zastosować oprawy uliczne LED Unistreet produkcji Philips Lightning typu BGP243 T25 1xLED70-4s/740 DN10 o mocy 42W wyposażone w system Citytouch LW10. 13100909Rozmieszczenie latarni,  dobór kąta oraz mocy opraw dokonano na podstawie najkorzystniejszych wyników obliczeń parametrów oświetleniowych wykonanych programem obliczeniowym z uwzględnieniem istniejących wjazdów na posesje oraz przebiegu infrastruktury podziemnej i naziemnej. Obliczenia zamieszczono  w dalszej części opracowania. 131009W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej linii oświetleniowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym stosować dwuścienne, karbowane rury ochronne o  średnicy 75mm, np. typu DVK75 lub DVR75. Przy przejściach pod drogami lub podjazdami stosować  rury ochronne do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych o średnicy 110mm, np. SRS-G110. Przejście kabli pod utwardzonymi drogami i wjazdami na posesje wykonać metodą przepychu lub przewiertu na głębokości określonej w uzgodnieniu właściciela terenu, min. 1,2m, zachowując szczególną ostrożność. Dla ochrony kabli istniejących stosować rury dwupołówkowe typu A110PS.13100909Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu poprzedniego. Latarnie oznakować aluminiowymi, żółtymi tabliczkami firmy Multi-tab z tłoczonymi, czarnymi napisami. Treść tabliczek ustalić z Inwestorem. Tabliczki należy zamontować na słupach od strony drogi na wysokości od 2 do 2,5m taśmą stalową, nierdzewną.  

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.139

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=46.9464

[RMS ZEST 125]
ty=S
na=koparka podsiębierna 0,15m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.98

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=bednarka ocynkowana	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.36

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane 3/4"	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM	0
id=13612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=20.576

[RMS ZEST 287]
ty=S
na=pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	0
id=14632	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.725

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=154.98

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=56.84

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=tabliczka ostrzegawcza	0
id=1601899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=zestaw srubowy	0
id=1700310	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=złącze IZK	0
id=2220699	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 136]
ty=S
na=wibromłot	0
id=28810	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.15

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.0389

[RMS ZEST 286]
ty=S
na=dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t	0
id=35414	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.725

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=14.1516

[RMS ZEST 145]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.2599

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.12

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	0
id=39912	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.07

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.2599

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=rury SRS-G 110	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=113.36

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=rura SV75	0
id=5099999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.64

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=rury przewodowe z PCW DVK 75	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=194.48

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=rury przewodowe z PCW A110PS	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.24

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=ogranicznik przepięć typ GXO-0,66/5	0
id=7010005	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=lampa oświetleniowa BGP 243 T25 1xLED70-4S/740 DN10 42W	0
id=7301999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=uchwyt śrubowo-kabłąkowy	0
id=7461299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=zacisk odgałęźny typ SL	0
id=7495199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=uchwyty stalowe odstępowe	0
id=7573399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=osłony przewodów	0
id=7590110	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=wsporniki z uchwytem bezśrubowym	0
id=7590399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.1

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=objemki	0
id=7590499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.5

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=złącza kontrolne	0
id=7590610	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=bezpiecznik walcowy	0
id=7593500	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=końcówki kablowe	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=140

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=93.06

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=uchwyty uniwersalne typu UKU	0
id=7660199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=przewód aluminiowy wielodrutowy	0
id=7900199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.5

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=przewód izolowany typ AsXSn 1x70 mm2	0
id=7918105	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.15

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=przewody YDY 2x2,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=160.16

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=kable  YAKXS 4x25mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=761.8

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=słupy stalowe ocynkowane z wnęką, przekrój kołowy, wierzchołek fi 60mm, np.CN8/3/60/W, kolor naturalny, wysokość zawieszenie 8m, wkopywany	0
id=8110199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 288]
ty=S
na=zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	0
id=81120	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.725

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=474.0312

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[POZYCJA]
id=85
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=205.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=205.76	1	643*0.8*0.4					

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=20.576

[RMS 2]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=20.576

[RMS 3]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=37.0368

[POZYCJA]
id=86
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=165.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=165.16	1	372*0.6*0.4 + 271*0,4*0,7					

[RMS 1]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9548

[RMS 3]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9096

[POZYCJA]
id=90
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1015
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1015	1	372*2+271					

[RMS 1]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=12.789

[RMS 103]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=56.84

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=8.12

[POZYCJA]
id=173
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0724-02	5	0724-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=6.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.48	1	2*(0.6*1.2*2.5)+2*(0.6*1.2*2)					

[RMS 1]
nz=4.73	0	4.73
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6504

[POZYCJA]
id=91
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW - np. DVK 75
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=187
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=187	1	187					

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=23.936

[RMS 390]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=194.48

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=2.618

[RMS 10]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=1.309

[POZYCJA]
id=255
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW - np. SRS-G110
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=84
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84					

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=10.752

[RMS 289]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=87.36

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.176

[RMS 10]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.588

[POZYCJA]
id=174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-02	5	0723-02		1
mpn=_1211
na=Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=13.51

[RMS 289]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.182

[RMS 286]
nz=0.509	0	0.509
np=1
wa=0
wb=0
il=3.563

[RMS 287]
nz=0.509	0	0.509
np=1
wa=0
wb=0
il=3.563

[RMS 288]
nz=0.509	0	0.509
np=1
wa=0
wb=0
il=3.563

[POZYCJA]
id=256
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-02	5	0723-02		1
mpn=_1211
na=Przewierty mechaniczne sterowane dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=34.74

[RMS 289]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.468

[RMS 286]
nz=0.509	0	0.509
np=1
wa=0
wb=0
il=9.162

[RMS 287]
nz=0.509	0	0.509
np=1
wa=0
wb=0
il=9.162

[RMS 288]
nz=0.509	0	0.509
np=1
wa=0
wb=0
il=9.162

[POZYCJA]
id=257
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW - np. A110PS
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.768

[RMS 391]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 10]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[POZYCJA]
id=96
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS 4x25mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=296
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=296	1	296					

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=37.592

[RMS 352]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=307.84

[RMS 15]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.84

[RMS 16]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=23.68

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9832

[RMS 19]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3024

[RMS 20]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3024

[RMS 10]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3024

[POZYCJA]
id=129
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach YAKXS 4x25mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56					

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=7.112

[RMS 352]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=58.24

[RMS 15]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 16]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3752

[RMS 19]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2464

[RMS 20]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2464

[RMS 10]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2464

[POZYCJA]
id=175
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0717-06	5	0717-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych YAKXS 4x25mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5					

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 352]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 388]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0235

[RMS 19]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0154

[RMS 20]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0154

[RMS 10]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0154

[POZYCJA]
id=258
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0717-02	5	0717-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych  YAKXS 4x25mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 352]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 392]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0536

[RMS 19]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0352

[RMS 20]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0352

[RMS 10]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0352

[POZYCJA]
id=227
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x25mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=369
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=369	1	369					

[RMS 1]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0
il=23.8374

[RMS 352]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=383.76

[RMS 15]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=4.059

[RMS 16]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=36.9

[RMS 366]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=154.98

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4981

[RMS 19]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6605

[RMS 20]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6605

[RMS 10]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6605

[POZYCJA]
id=99
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[RMS 1]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0
il=70.56

[RMS 33]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=140

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-05	5	1203-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=112
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	28*4					

[RMS 1]
nz=0.0378	0	0.0378
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2336

[POZYCJA]
id=228
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wg. projektu
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 1]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0
il=63.56

[RMS 393]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 125]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 10]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 9]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03	5	1003-03		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=14
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=24.64

[RMS 319]
nz=11.44	0	1.04*11
np=1
wa=0
wb=0
il=160.16

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 127]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9

[POZYCJA]
id=209
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie wg. opracowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 1]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=9.38

[RMS 394]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=108
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	8*3					

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=24.48

[RMS 62]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 134]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 135]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-08	5	0605-08		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	10*3					

[RMS 1]
nz=0.447	0	0.447
np=1
wa=0
wb=0
il=13.41

[RMS 67]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 134]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 135]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 136]
nz=0.205	0	0.205
np=1
wa=0
wb=0
il=6.15

[POZYCJA]
id=237
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-07	5	0603-07		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 62]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 395]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=238
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0906-03	5	0906-03		1
mpn=1211
na=Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 401]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 397]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 398]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 399]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 400]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 127]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=110
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=14
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2

[POZYCJA]
id=113
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=239
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=13
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=5.46

[POZYCJA]
id=234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=235
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=223
pd=						0
na=Geodezja
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

