Uwaga: Informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego

tel.: ……………., e-mail: ………………………

W pierwszym etapie należy wybudować całość linii kablowej o długości 696 mb oraz słupy latarni nr 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 2/12, 2/14, 2/16, 2/18 wraz z oprawami zgodnie z dokumentacją, razem 9 kompletów.   
W miejscach latarni nr 2/1, 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, 2/11, 2/13, 2/15, 2/17 pozostawić zapasy kablowe w gruncie.

Oprawy LED mają być wyposażone w zdalny system zarządzania CityTouch z abonamentem na 10 lat.